**Меры пожарной безопасности**

**при эксплуатации печи, дымохода**

1. **Перед началом отопительного сезона прочистить печи и дымоходы, отремонтировать и побелить известковым или глиняным раствором, чтобы можно было заметить появившиеся чёрные, от проходящего через них дыма, трещины.**

**При проверке дымоходов контролируют: наличие тяги и отсутствие засорения; плотность и обособленность их; наличие и исправность разделок, предохраняющих сгораемые конструкции; исправность и правильность расположения оголовка относительно крыши, близко расположенные деревья и сооружения для того, чтобы удостовериться, что дымоходы размещены вне зоны ветрового подпора.**

**Ремонт и кладку печей можно доверять только лицам и организациям, получившим специальную лицензию МЧС России на проведение этих работ.**

1. **Печь, дымовая труба в местах соединения с деревянными чердачными или межэтажными перекрытиями должны иметь утолщения кирпичной кладки – распушку. Не нужно забывать и про утолщение стенок печи. Для стыковки массива печи с деревянными перегородками применяется противопожарная разделка.**
2. **Любая печь должна иметь самостоятельный фундамент и не примыкать всей плоскостью одной из стенок к деревянным конструкциям. Нужно оставлять между ними воздушный промежуток – отступку. На деревянном полу перед топкой необходимо прибыть металлический (предтопочный) лист размерами не менее 50 на 70 см.**
3. **Чрезвычайно опасно оставлять топящиеся печи без присмотра или на попечение малолетних детей.**
4. **Нельзя применять для розжига печей горючие и легковоспламеняющиеся жидкости.**
5. **Чтобы не допускать перекала печи рекомендуется топить её два – три раза в день и не более чем по полтора часа.**
6. **За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.**
7. **Не реже 1 раза в три месяца очищать дымоходы от сажи.**
8. **Не следует сушить на печи вещи и сырые дрова.**
9. **Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились не менее чем в полуметре от массива топящейся печи.**

